

**TechSvr功能测试**

**卫宁健康科技集团股份有限公司**

**Winning Health Technology Group Co.,Ltd.**

# 一、背景

* BS程序实现与客户端交互难以实现，传统的方式借助于Ocx插件；
* Ocx只能基于IE实现，且Delphi写的Ocx只支持32位；
* 与客户端交互主要有以下几种情况：
  + - 打印：业务系统打印业务较为复杂，模版也较为复杂，需要本地化的模版及指定打印机等；
    - 读卡：通过读卡器获取患者卡号或身份证信息；
    - 计算机信息：获取计算机名、Ip地址等信息；
    - 摄像头：调用摄像头接口打开视频窗口；
    - 其他应用接口